CPTest V3.xx installation (English)
=====================

Please note that CPTest is protected with a Hasp hardware protection key.
Beside the installation of CPTest you also have to install a driver for the Hasp hardware  protection key.

1. First remove the old version of CPTest if present.
   To do this go to Start -> Control Panel -> <Add/Remove Programs> and Remove the old version of CPTest.

2. Insert the installation CD in your CD drive. The CPTest setup shell program should start automatically, if this is 
    not the case  select your CD drive from the Windows file manager  and start SetupShell.exe on the CPTest CD.  

3. The CPTest setup shell program will detect automatically if CPTest or the driver for the  Hasp hardware protection 
    key is already installed or not. Follow the instructions in the CPTest setup shell program. 

4. Restart (recommended) your computer and start CPTest. Make sure that the Hasp hardware protection key is
    plugged in before you start CPTest.



CPTest V3.xx Installation (Deutsch)
=====================

Bitte beachten Sie, dass CPTest mit einem "HASP" Dongle geschützt ist.
Neben der Installation von CPTest müssen Sie daher auch gegebenenfalls den Treiber für den "HASP" Dongle installieren.


1. Entfernen Sie alle älteren Veresionen von CPTest (falls vorhanden).
   Hierzu klicken Sie auf Start -> Control Panel -> <Hinzufügen/Entfernen von Programmen> und entfernen dann ältere CPTest       Version(en).
   
2. Legen Sie die Installations-CD in das entsprechende Laufwerk ein. Das CPTest Setup Programm sollte sich automatisch starten.       Falls kein automatischer Start erfolgt, wählen Sie Ihr CD-ROM laufwerk aus dem Windows Dateimanager heraus und aktivieren Sie      SetupShell.exe per hand.
  
3. Die CPTest Setupshell erkennt automatisch, ob CPTest oder der "HASP" Treiber bereits installiert sind. Folgen Sie den       Anweisungen der Setup Routine.
 
4. Starten Sie Ihren Computer neu (empfohlen) nach Abschluss der Installation. Stellen Sie sicher, dass der Dongle (USB ider RS      232) im entsprechenden Einschub eingesteckt ist. Sie können nun das Programm CPTest gemäß der Windows Konventionen starten.


CPTest V3.xx Installatie (Nederlands)
=======================

CPTest is beveiligd met een Hasp hardware protection key.
 Naast de installatie van CPTest moet er ook een driver voor de Hasp hardware protection key geïnstalleerd worden.

1. Als er nog een oude versie van CPTest op de computer staat, verwijder deze dan eerst.
   Ga hiervoor naar Start -> Instellingen ->Configuratiescherm <Software> en verwijder de oude verie van CPTest 

2. Plaats de CPTest installatie CD in the CD-ROM speler. Het Installatie programma voor CPTest (CPTest setup Shell) 
    zal automatisch op starten. Is dit niet het geval selecteer dan in de Windows verkenner de CD-ROM speler en start
    dan SetupShell.exe op de CPTest CD .

3. Het installatie programma voor CPTest detecteert automatisch of CPTest en of de driver voor Hasp hardware protection
    key is geïnstalleerd of niet. Volg de instucties in het CPTest setup programma. 

5. Herstart (aanbevolen) de computer. Kontroleer of de Hasp hardware protection key aangesloten is voordat U CPTest opstart.
