Aplikace ENEMA 
[bookmark: _GoBack]Aplikaci vytvořila SITmP na popud a ve spolupráci s OSI (OSI poskytlo obsahovou náplň) s cílem zkvalitnění výkonu energetického manažerství. Testovací verze byla spuštěna v roce 2019. V roce 2020 byla spuštěna ostrá verze s budovami MMP. Postupně se do aplikace začlenily ZŠ a některé ostatní budovy města Plzně. V současné době je do ní zapojeno 107 budov z oblasti školství (ZŠ, MŠ), sportu (areály sportovišť), administrativní budovy MMP, SIT a ÚMO. Aplikace byla prezentována při certifikačním auditu EnMS dle normy ISO 50001 a byla auditorem hodnocena kladně.
Základní smysl aplikace:
· Slouží pro výkon energetického managementu v budovách města Plzně
· Zajišťuje přehled o spotřebách energií a na ně vynaložených nákladů
· Umožňuje porovnání spotřeb v letech, příp. s nastavenými cílovými hodnotami
· Predikuje spotřebu a náklady za rok, čímž umožňuje kvalitnější rozpočtování na energie
· Napomáhá snižování energetické náročnosti budov
Obsah aplikace:
· Do aplikace jsou nastavovány oprávnění v pěti úrovních: SPRAVA je pro jednotlivé správce budov; MONITORING je pro zainteresované dohlížející osoby; E–MANAGEMENT je pro energetiky a management organizace; TOP – MANAGEMENT je pro vrcholové vedení organizace a městského energetika; SITADMIN je pro programátory, administrátory aplikace apod. Přístup do aplikace je tedy buď aktivní (umožňuje zápisy na různých úrovních) nebo pasivní (pouze pro náhled).
· V aplikaci jsou uvedeny základní informace o budově (stavební konstrukce, způsob vytápění, nainstalovaná měřidla), mohou zde být připojeny i dokumenty související s energetikou budovy (Průkazy ENB, audity, revize, termovizní snímkování, studie, akční plány apod.)
· Do aplikace správci zaznamenávají odečty spotřeb a výroby všech v budově užívaných energií (elektřina vč. výroby z OZE, plyn, teplo a příp. jiné druhy energie) a vody (zpravidla v měsíční periodě, ale perioda může být libovolná). Teplo je přepočítáváno na srovnatelné klimatické podmínky. Hodnoty jsou porovnávány s etalony (cíli) a pro rychlou orientaci srovnání je nastavena barevná signalizace.
· Do aplikace správci zaznamenávají základní údaje z fakturace (spotřeba a náklady) – z nich se počítají měrné náklady, které slouží pro predikci (odhad ročních nákladů za energie), a tím i pomáhají při stanovování a čerpání rozpočtu.
· V případě nadspotřeby oproti etalonu jsou v aplikaci zaznamenávány důvody této nadspotřeby (probíhající opravy budovy, protékající záchody apod.), popř. řešení k jejich zamezení.
· V aplikaci se nacházejí historické údaje o vývoji spotřeb.
· Z uvedených údajů jsou prováděny a do aplikace zaznamenávány měsíční a roční analýzy. (kontrolu údajů provádí E-management či TOP-management)
· Do aplikace se zaznamenávají podklady pro vygenerování ročního hodnocení pomocí tzv. Energ.etického terče (nástroj pro srovnávání spotřeb a nákladů za energie v jednotlivých budovách mající stejný charakter užití). Terč byl v roce 2010 oceněn jako vítěz v kategorii obec v soutěži E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR a slouží jako učební pomůcka dobré praxe na ČVUT.

Aplikace je dostupná na adrese https://enema.plzen.eu , kde se zobrazí přihlašovací údaje – po přidělení oprávnění je uživatelské jméno a heslo pro zaměstnance města totožné s údaji pro přístup do sítě.
Ukázka aplikace:
(ukázka z testovací verze)
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