Motorer Xantia
Bensin
	Motortyp
	Beteckning
	kW/hk
	Insprutning

	BFZ (XU5JP)
	1.6i 8v
	65/90
	Magneti Marelli DCM8P13

	L6A (XU7JP-K)
	1.8i 8v
	70/97
	Magneti Marelli DCM8P10

	LFZ (XU7JP/-L/-Z/-L3)
	1.8i 8v
	74/103
	Bosch MP5.1/Magneti Marelli DCM8P10

	LFX (XU7JB-L3)
	1.8i 8v
	66/90
	Magneti Marelli DCM1AP20

	LFY (XU7JP4)
	1.8i 16v
	81/110
	Bosch MP5.1.1/MP5.2/MP7.3
/Sagem SL96

	R6D (XU10J2C)
	2.0i 8v
	92/125
	

	RFX (XU10J2C-2)
	2.0i 8v
	89/123
	Magneti Marelli 8P20

	RGX (XU10J2TE)
	2.0i 8v TCT
	108/150
	Bosch MP3.2

	RFY (XU10J4D)
	2.0i 16v
	112/155
	Bosch MP3.2

	RFV (XU10J4R)
	2.0i 16v
	97/135
	Bosch MP5.1.1/MP5.2

	XFZ (ES9J4)
	3.0i 16v V6
	140/194
	Bosch MP7.0



Diesel
	Motortyp
	Beteckning
	kW/hk
	Insprutning

	D8B (XUD9TF/L)
	1.9 TD
	67,5/92
	Bosch

	D9B (XUD9A/L)
	1.9 SD
	51/71
	Lucas

	P8C (XUD11BTE)
	2.1 TD
	80/110
	Lucas EPIC 864

	DHX (XUD9BTF)
	1.9 TD
	66/90
	Bosch VP20

	RHY (DW10 TD)
	2.0 HDi
	66/90
	Bosch EDC 15

	RHZ (DW10 ATED)
	2.0 HDi
	80/110
	Bosch EDC 15



Växellådor Xantia
	Växelådetyp
	Beteckning
	Används av motortyp
	

	BE3/5
	Manuell 5vxl
	BFZ, LFX, LFY, RHY
	

	ML/5
	Manuell 5vxl
	RGX, RHZ, XFZ
	

	ME/5
	Manuell 5vxl
	RFV
	

	4 HP 14
	Automat, 4-steg
	LFZ, RFX
	

	AL4
	Automat, 4-steg
	LFY, RFV, DHX
	

	4 HP 20
	Automat, 4-steg
	XFZ
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